**Taotleja personaalne hindamisleht töömaailma taotlejale**

**MAASTIKUEHITAJA, TASE 3**

Taotleja nimi:

Hindamise koht ja aeg:

1. Vaatlus -

3. Intervjuu -

Hindamise keel:

Hindajad:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **TÖÖOSA** / hindamiskriteerium | **Märkused, põhjendused** | | |
| **Vaatlus** | **Intervjuu** |  |
| 1. **LOKAALSE KUIVENDUS- JA KASTMISSÜSTEEMI KAVANDAMINE JA PAIGALDAMINE** | | | | |
|  | Planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest; |  |  |  |
|  | hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest; |  |  |  |
|  | märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast; |  |  |  |
|  | valmistab pinnase ette torude paigaldamiseks; |  |  |  |
|  | juhib sademe- ja pinnaseveed; |  |  |  |
|  | paigaldab lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi. |  |  |  |
| 1. **ISTUTUSALADE RAJAMINE** | | | | |
|  | Planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest; |  |  |  |
|  | hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest; |  |  |  |
|  | märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast; |  |  |  |
|  | valmistab pinnase ette taimede istutamiseks; |  |  |  |
|  | rajab istusala servad arvestades etteantud juhiseid; |  |  |  |
|  | istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad arvestades istiku tüüpi, istutusnõudeid ja etteantud juhiseid. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SILLUTISE (BETOONKIVI, LOODUSKIVI) JA SÕELMETEEDE RAJAMINE** | | | |
|  | Planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest; |  |  |  |
|  | hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest; |  |  |  |
|  | märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast; |  |  |  |
|  | valmistab pinnase ette sillutise paigaldamiseks; |  |  |  |
|  | ehitab teesüvendi ja paigaldab aluspõhja arvestades etteantud juhiseid; |  |  |  |
|  | toob ette materjale teeäärise ja katendi paigaldamiseks; paigaldab teeäärise ja katendi arvestades etteantud juhiseid; viimistleb sillutise kasutades asjakohaseid töövahendeid ja järgides etteantud juhiseid; |  |  |  |
|  | täidab vuugid puistematerjaliga. |  |  |  |
|  | **MURU RAJAMINE** | | | |
|  | planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest; |  |  |  |
|  | hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest; |  |  |  |
|  | märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast; |  |  |  |
|  | valmistab ette muru kasvualuse arvestades etteantud juhiseid; |  |  |  |
|  | külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise arvestades külvinorme; |  |  |  |
|  | paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru arvestades etteantud juhiseid. |  |  |  |
|  | **AEDADE JA HALJASALADE HOOLDAMINE** | | | |
|  | planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest; |  |  |  |
|  | hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest; |  |  |  |
|  | hooldab teid, müüre ja treppe; |  |  |  |
|  | hooldab muru ja istutusalasid; |  |  |  |
|  | pügab ja noorendab hekke kasutades selleks ettenähtud töövahendeid ja -võtteid; |  |  |  |
|  | teeb lihtsamaid puude sh viljapuude ja põõsaste hoolduslõikuseid; |  |  |  |
|  | teeb integreeritud taimekaitsetöid kasutades taimekaitsevahendeid. |  |  |  |
|  | **SUURTE PUUDE ISTUTAMINE JA HOOLDAMINE** | | | |
|  | planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest; |  |  |  |
|  | hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest; |  |  |  |
|  | märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast; |  |  |  |
|  | istutab, kastab ja toestab suuri puid arvestades istiku tüüpi ja istutusnõudeid; |  |  |  |
|  | teeb abitöid suurte puude lõikamisel. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VALITAVAD KOMPETENTSID** | | | |
|  | **PUIDUST PERGOLA JA TERRASSI EHITAMINE** | | | |
|  | planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest; |  |  |  |
|  | hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest; |  |  |  |
|  | märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast; |  |  |  |
|  | rajab postvundamendi vastavalt etteantud juhistele; |  |  |  |
|  | paigaldab postid vastavalt etteantud juhistele; |  |  |  |
|  | mõõdab ja lõikab puitmaterjali sirgete lõigetega vastavalt etteantud juhistele; kinnitab detailid vastavalt etteantud juhistele; |  |  |  |
|  | paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist vastavalt etteantud juhistele. |  |  |  |
|  | **PIIRETE EHITAMINE** | | | |
|  | planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest; |  |  |  |
|  | hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest; |  |  |  |
|  | märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast; |  |  |  |
|  | paigaldab metall-, betoon- ja puitposte; |  |  |  |
|  | ehitab võrktarad ja paigaldab võrkmoodulid; |  |  |  |
|  | ehitab puitpiirded ja paigaldab puitmoodulid. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID** | | | |
|  | lähtub oma töös maasikuehitaja heast tavast (kutsestandardi Lisa 1), järgib keskkonnahoidlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid; |  |  |  |
|  | hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning täidab tööohutus- ja keskkonnanõudeid; |  |  |  |
|  | järgib oma töös kasutusjuhendeid, standardeid ja õigusakte; |  |  |  |
|  | õnnetusjuhtumi puhul tegutseb vastavalt ettenähtud korrale; |  |  |  |
|  | hoiab korras oma töömaa ja -vahendid, sorteerib ja ladustab jäätmed, sh orgaanilised jäätmed nõuetekohaselt; |  |  |  |
|  | tunneb ära taimed ja teab nende eestikeelseid nimetusi, lähtuvalt taimmaterjali nimekirjast (Lisa 3); |  |  |  |
|  | planeerib oma tööd, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul; |  |  |  |
|  | kasutab ergonoomilisi töövõtteid; |  |  |  |
|  | on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb kolleegidega; tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; |  |  |  |
|  | kasutab infotehnoloogilisi vahendeid algtasemel (Lisa 4). |  |  |  |

**Hindamistulemus:**

**Tagasiside taotlejale:**